<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.15" y1="0" x2="33.3" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.3" y1="0" x2="33.3" y2="20.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.3" y1="20.2" x2="-0.15" y2="20.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.15" y1="20.2" x2="-0.15" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>v3.0</text>
<text>www.tecdigitaldelbajio.com</text>
</plain>
<libraries>
<library name="-redpic-microchip-pic">
<packages>
<package name="SO-28W">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Wide Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
300-mil body, package type SO</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PANASONIC_A">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package A&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIP-LED0603">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB Q993&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... Lb_q993.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49UP">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOD323-W">
<description>&lt;b&gt;SOD323 Wave soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1007">
<description>1007 (2518 metric) package</description>
</package>
<package name="USB-MINIB">
<description>&lt;b&gt;USB Series Mini-B Surface Mounted&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="BC857">
<packages>
<package name="SOT95P240X110-3N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="NCP699SN33T1G">
<packages>
<package name="SOT95P275X110-5N">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="-redpic-microchip-pic" package="SO-28W" value="18F2550F-I/SO">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0603" value="33">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0603" value="33">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49UP" value="20.000">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0603" value="15pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0603" value="100NF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="SOD323-W" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0603" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SOD323-W" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0603" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0603" value="2.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R0603" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R0603" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L0" library="led" package="CHIP-LED0603" value="RED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="led" package="CHIP-LED0603" value="GREEN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="PANASONIC_A" value="47UF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="PANASONIC_A" value="10UF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0603" value="0.22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value="15pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA06-1" value="PROGRAMA">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="T5" library="transistor" package="SOT23" value="BC847">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T6" library="transistor" package="SOT23" value="BC847">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T7" library="transistor" package="SOT23" value="BC847">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="SparkFun" package="1007" value=""/>
<element name="R14" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="BC857" package="SOT95P240X110-3N" value="BC857B-7-F">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-3"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="51R6402"/>
<attribute name="MPN" value="BC857B-7-F"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="DIODES INC."/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1773624"/>
</element>
<element name="U2" library="NCP699SN33T1G" package="SOT95P275X110-5N" value="NCP699SN33T1G">
<attribute name="PACKAGE" value="TSOP-5"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="04R7849"/>
<attribute name="MPN" value="NCP699SN33T1G"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="ON SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="-"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603" value="1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0603" value="1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="SparkFun" package="USB-MINIB" value="USBSMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="L1" pad="C"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="19"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="T5" pad="2"/>
<contactref element="T7" pad="2"/>
<contactref element="T6" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="L0" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="L0" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="20"/>
<contactref element="U$1" pad="20"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="VBUS"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="T5" pad="3"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U$1" pad="23"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="T5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="T6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="T6" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="T7" pad="3"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="T7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="X2" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="X2" pad="D+"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
